|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUMMARY of A/C Capacity for each floor** | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |
| **FLOOR** | **DESIGN TEMPERATURE** | | |
|  | **24°C** | **22.5°C** | **22°C** |
| **GROUND FLOOR** | 59.0828 kW | 92.4161 kW | 17.8804 kW |
| 16.0086 TOR | 25.9472 TOR | 5.0844 TOR |
| **SECOND FLOOR** | 33.1554 kW | 160.153 kW | 38.1973 kW |
| 9.3089 TOR | 45.5408 TOR | 10.8617 TOR |
| **THIRD FLOOR** | 47.4593 kW | 159.5619 kW | ----- |
| 13.4954 TOR | 45.3726 TOR |
|  |  | **TOTAL :** | 607.9062 kW |
|  |  | 172.8627 TOR |